Full Otomatik Güç Kaynağı Projesi 
Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Okulun ilk yarısını bitirdik biraz da tatil yaptık diyene kadar vakit geçmek bilmedi. Bu ayki gazete için birşeyler yapmak istedim fakat dar zamanda pek bir şey yapmak mümkün değildi tabi. Bende herkesin ihtiyacı olabilecek kullanışlı birkaç devreyi bir araya getirip yeni bir sistem yapmaya çalıştım. 

Otomatik akü dolduran bir devre ile elektrik kesildiğinde kimseye sormadan devreye otomatik giren bir invertör den oluşan sistem kurdum. Aslında ayrı ayrı bakıldığında her ikiside güzel ve işlevsel cihazlar. Fakat birleştirip yeni bir cihaz yapmamak içten bile değil bence. Burada anlatılacak devrelerin hiçbirini yapmadım. Hatta kendi kurduğum sistemi bile deneyemedim.. ama deneyecektim. Memlekette CA3524 entegresi yoktu ne yapalım!? Alala!! Ancak şu var, devrelerin biri ( otomatik akü doldurucu ) daha önce burada TA2AW Cemal Ören tarafından kaleme alınmış ve bu cihazı kullananlardan birisininde kendisi olduğunu idda etmiş. http://www.antrak.org.tr/gazete/072000/cemal.htm adresinden yazıya erişebilirsiniz. 

Diğer devre olan 150Watt ‘lık (geliştirilebilir ) inverter ise http://www.eproje.com/modules.php?name=News&file=article&sid=22 adresinden alınmıştır. “bipekkan” kullanıcı isimli kişi tarafından siteye eklenmiş. Yukarıdaki adrese girdiğiniz zaman göreceksiniz ki devreyi yapan kişiler çok memnun olduklarını söylüyorlar. 

Devremizi tanıtalım artık. 
1-Otomatik akü şarj edici devresi,
2-150Watt ‘lık inverter devresi, ( Benim arabada 200watt ‘lık var. Komple bilgisayar çalıştırdım bi seferinde)
3- Benim eklediğim rölerler ve bir direnç :)
Devrelerin el değmemiş orjinalleri:

Benim kafadan attığım sistem:
Aşağıda devrenin blok diagramı görülüyor.

Burada gördüğünüz röleler “Duvardaki Prizde Elektrik Varken” açık ve kapalı konumlara getirerek kurmanız gerekiyor. İster tek kontak ister çift kontak röle kullanın. 

Şemada görüldüğü gibi bir adet Rx, bilinmeyen direncimiz var. Bunu hesapamak için iki basit formül kullanacağız. 

Formülleri sırayla kullanıp Rx direncinin değerini bulmuş olacağız. Bu değer herkesin elindeki yada satın alacağı röleye göre değişebilir. Örneğin, bende iki tip röle var. İki tip te 12V olmasına rağmen bir tip 180 Ohm diğer tip 260 Ohm. Dolayısıyla bu formülleri kullanarak Rx i hesaplarken farklı sonuçlar elde edeceğim. Size tavsiyem 12Volt’luk birbirinin aynı direnclere sahip röleler kullanmanız. Zaten formülü de rölelerin dirençlerini eşit var sayarak verdim.

Rölelerin dirençlerini hesaplamak gerekiyor. Bilmeyenler için söylüyorum. Rölelerin bobinleri direnç gibi ölçülebilir.

Devreleri yapıp rölelerle sistemi oluşturduğunuzda herkesin karşılaşabileceği sorunlara rastlayabilirsiniz. Verdiğim adreslerde size yardımcı olacak yazışmalar olmuş. Onları okuyarak daha fazla bilgi temin edebilirsiniz. Yinede bana mail atmaktan çekinmeyin. Şimdiden ellerinize sağlık diyorum ve bende en kısa zamanda bu devreyi yapacağımı belirtiyorum. 

Not : TA2AW Cemal Ören bey bir soruya yanıtında şöyle demiş; otomatik akü şarj devresi oto akülerini şarj etmek için uygun değildir. Uygun hale getirilebilir. http://www.antrak.org.tr/gazete/012005/atilla-cesur.html 

Muhabbetle..