TDA2005 ile 20watt Entegre Amplifikatör 
Bu birçok kişi bunu bağlamak o küçük entegre amplifikatör olduğunu. Biz gerçekten yeni başlayanlar için çok güzel bir ses increate bir TDA2004 veya TDA2005 IC kullanın.
- Pek çoğunuz küçük bir amplifikatör yapmış olur. Düşük genişletiyoruz ile. Ses yüksek sesle memnun değil Ama mantıklı. Yüksek güç yükselteçleri için bakmak gerekiyor. 
- Bu amplifikatör serisi, 20 watt genişleyen bir talep yanıt verebilmelidir. Gerektiğinde artı çok pahalı değil, ses, bas ve tiz ayarlayabilirsiniz.
Nasıl çalışıyor
numarası IC1 TDA2005 (ve TDA2004 birbirlerinin yerine kullanılır) de, şekil devreleri sonrasında bu projenin kalbi. Her iki güç için köprü modeli ile bağlı olduğu iki op-amp increate bu stereo amplifikatörü IC kullanımı, iç oluşmaktadır. Ve DC güç kaynağı 12 volt için kullanabilirsiniz. Ve önemi 35 Hz ile 15 KHz den tepki frekansı yapabiliyor.
biz IC1 (TDA2005) biliyorum genel devrelerin prensipleri takip yeterlidir. Bir giriş sinyali Başlamadan Önce C1 kapasitörü ile bu devre halinde olacak, bu sinyal transistör Q1 ile amplifiye edilir. Hangi kapasitörler C2, C3, C6 ve potansiyometre Vr2 sinyal seviyesi veya yüksek frekanslı ses ayarlar.

Kondansatör C4, C5 ve potansiyometre VR3 düşük frekans veya bas bir ses seviyesi tanımlanır. Sinyal boyutunu ayarlamak için VR1 yoluyla sinyalleri sonraki işareti Büyüt, IC1 giriş pin 1 C8 kapasitörü ile kaplin edilmesi ile, Ayrıntı gönderilecek.
- Bu kazanç dirençleri R9, R10 ve R12 ile ayarlanır. 
- İki kondansatör C12 ve C11 hem düşük frekans yakalama artırmak vardır. 
- C17 bir geri besleme) ve düşük frekans ayarlayın. 
- C14, R8 ve C18, R13 önleyin vardır yüksek frekans modülasyonlu osilatör. 
- IC1 pin 8 ve pin 10 Bu devrenin çıkışı.

- Biz + DC12V kullanmak bu projenin güç kaynağı. Eğer yoksa olabilir, kendi kullanımı için bir güç kaynağı olacaktır. Gibi basit bir devre 12VAC için trafo Alt voltaj 220VAC aşağı var ve köprü doğrultucu bağlı için diyot kullanmaktır İkinci Devre gösterilen DC gerilim pürüzsüz yardımcı olmak için filtre C1 kapasitörü tarafından DCV için ACV dönüştürmek. C2 yüksek frekanslı kaynaklanan gürültüyü azaltır.
Parça
IC1_____________TDA2004 veya TDA2005 (20 W köprü / araç radyo için stereo amplifikatör) 
Q1________BC549 45V 100mA NPN Transistör 
R6___________________8.2K_______1/4W Dirençler R1, R2, 
R3, R11_____________________1.8K_______1/4W Dirençler 
R4_________________________1.2M_______1/4W Dirençler 
R5, R9______________________33 ohm_____1 / 4W Dirençler 
R7, R12_____________________1K_________1/4W Dirençler 
R8, R13_____________________1 ohm______1/4W Rezistörler 
R10________________________10 ohm_____1/4W Dirençler 
C1, C2, C7, C8, C9, C10, C15______10uF 25V_____Electrolytic Kondansatörler 
C11, C12, C16, C17_____________100uF 25V____ Elektrolitik Kapasitörler 
C5, C13, C14 , C18______________0.1uF 63V_____ Polyester Kondansatör 
C4, C6_______________________0.068uF 63V___ Polyester Kondansatör 
C3__________________________0.0033uF 63V__ Polyester Kondansatör 
VR1, Vr2, VR3________________50K (B) ____Potentimeter 
soğutucu, güç kaynağı 12V Not: Eğer stereo sistemlerinde istiyorsanız Bu devre, mono olduğunu , Sadece başka bir dizi oluşturun.
Oluşturmak için nasıl
Siz PCB düzeni üzerine lehim elektronik bileşenler. Yavaş bir cihaz, direnç, kondansatör, transistör ve önemli IC1 izledi güç hatları, başlayarak.

- Iyi havya ucu kullanın ve cihaz zarar görecektir olabilir çok uzun bir cihaz için ayaklarınızı ıslatın etmeyin olarak cihazın fişini kontrol edin. 
IC1 ısı emici uygun boyutta olmalıdır. (Değil çok küçük), sıkıca IC1 vidası. 
- Başka bir önemli şey kalkan veya zemin Tech vardır. Bu tür IC potansiyometre ve vücut gibi bir metal ise, gövde karışmasını engelleyen, şasiye bağlanmış olması gerekir.