Papağan Röle 	ıı		

Yazar Şükrü Özkarabacak 		
Salı, 25 Kasım 2008 		
PMR kullanarak papağan röle nasıl yapılır?Lisans gerekmeden kullanılabilen UHF el telsizleri ile gerçekten ilginç bir devre yapmak istemez misiniz? Konuşacak birisini bulamıyorsanız ya da denemeler yapıyorsanız çok işinize yarayabilir. İsterseniz sadece hoş vakit geçirmek için de birebir bir devre. Deneyin! 
Elimde bulunan iki adet PMR telsizi değerlendirmek amacı ile aşağıda açıklamalrı bulunan papağan röleyi yaptım netice gayet iyi bu devreyi amatör telsiz çalışmalarındada rahatlıkla kullanabilirsiniz.
Devremiz şu özelliklere sahip 
1- Atmış saniye ses kaydı. Bu özellik kullanacağınız ISD serisi entegrenin özelliklerine göre uzatılabilir.
2- Konuşmanın bitimine mütakip bip bip diye kuyruk sesi.
3- Beş dakikada bir kuyruktaki melodiden daha farklı bir melodi ile kendini tanıtma.
Devre ses netliği olarak tatmin edici seviyede ses kaydı yaparak konuşmanın bitmesinden iki saniye sonra aynı konuşmayı tekrar havaya sıkmaktadır. COR sinyali olarak PMR telsizin hoparlör çıkışı kullanılmıştır yani hoparlöre ses geldiğinde BC 547 transistörü iletime geçerek PIC16F84 mikro işlemcisini uyarmakta ve mikro işlemci tarafından gerekli işlemler ISD2560 ses kayıt entegresine uygulanarak devre gelen ses sinyalini hafızasına kaydetmekte ve cor sinyalinin yani hoparlördeki sesin kesilmesine mütakiben mikro işlemci tarafından bu defa ses kayıt entegresine hafızasındaki sesi okuması için gerekli işlem uygulanmakta ve biraz önce dinleme yapan telsiz bu defa bir verici olarak devreye girmekte ve kaydedilen sesi havaya sıkmaktadır. Bu sistem nerede işimize yarayacak derseniz benim şu şekilde işime yarıyor. Bildiğiniz gibi PMR telsizler 500 miliwat gibi çok düşük bir çıkış gücüne sahip ben bu sistemi kararak bulunduğum sekiz katlı evin damına yerleştirdim şu an telsizin yayın ve duyma mesafesi çok büyük ölçüde arttı. Böyle bir sistemi amatör arkadaşlarımızda amatörlere tahsis edilen simplex frekanslarda kurarak rahatlıkla kullanabilirler. Papağan rölenin Proteus programında çizilmiş baskı devresi ektedir. Benim yaptığım uygulamaya ait resimler aşağıdadır.

MALZEME LİSTESİ:
Q1: LM7805
Q2: ISD2560 YA DA ISD2590
Q3: PİC16F84
D1: 1N4007
D2: 1N4148
C1,2,3,4,5,6,7: 100N
C8: 100MF 63V
C9,10: 22P
X1: 4Mhz
VR1: 10K SES SEVİYE AYARI
VR2: 100K COR HASSASİYET AYARI
KIRMIZI VE YEŞİL LED YEŞİL TX DURUMUNDA KIRMIZI İSE RX DURUMUNDA AKTİF OLUYOR.
R1: 10K
R2: 4,7K
R3: 1K
R4: 10K
R5: 330 OHM
R6: 4.7K
R7: 1,5 M
R8:100K COR SİNYALİ ZAYIF GELDİĞİNDE BOŞA ALINMALIDIR. CİHAZDAN CİHAZA FARKLILIK GÖSTERMEKTEDİR.
R9:100 OHM
R10: 100K
R11: 330K 
papağan röle dosyası
Konu ile ilgili hertürlü sorunlarınız için bana aşağıdaki mail adresimden ulaşabilirsiniz. 
sukruozkarabacak@hotmail.com
http://picasaweb.google.com/33elektronik 		

AUDiO ViDEO MODULATORLER	

Modülatör Amatör TV çalışmalarında resim ve sesin RF frekans üzerine bindirilmesini sağlar. Burada ses ve görüntü frekans modülasyonu şeklinde yüklenmektedir. Verilen devrelerden herhangi birisini kullanabilirsiniz. Bu devrelerle Amatör frekanslarda çalışma yapabilirsiniz . hem 70 cm bandı hemde 23 cm bandı hatta 10ghz. için LNB'lerde kullanarak, sadece lnb ile 10-20 km mesafeye ses ve görüntüyü net bir şekilde aktarabilirsiniz. Stereo ve daha fazla kanal için her kanal için ses modülatöründen 1 adet yapmalısınız frekansları farklı ayarlanmalıdır. 5.5- 6.0-6.5-7.2 ...vb. 
Not: Normal TV vericilerinde (VHF UHF bandlarında) Ses, Frekans modülasyonu, Görüntü ise Genlik Modülasyonu (AM) şeklindedir. 70 cm. Amator bandında (434Mhz.) Kablo TV. yayınları alan tv'leri kullanabilirsiniz. yada 70cm. bandını downconverter kullanarak 2-4 kanalın dan izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki Devrenin orijinali BATC (British Amateur Television Clup) tarafından yapılmıştır. 
IK8UIF modifiye etmiştir. 
screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/vidmodsch.gif"screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/vidmodsch.gif" 
Büyük resim için, resim üzerine tıklayın. 
	
screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/modpcb.jpg"screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/modpcb.jpg" 	
Büyük resim için, resim üzerine tıklayın.

screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/5.5av2cmzfoto.jpg"screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/5.5av2cmzfoto.jpg" 
Aşağıdaki devre ise sadece ses modülatörüdür. Stereo uygulamalarında her kanal için ayrı ayrı montajını yapıp frekansları farklı ayarlamalısınız. Ayrıca osilatörünü kendi yaptığınız TV vericilerine ses yüklemek için frk. 5.5 Mhz. ye ayarlayarak kullanabilirsiniz. Normal TV vericilerinde ses FM, video sinyali AM modülasyonu şeklinde vericiye yüklenecektir..
screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/5.5avtrs.gif"screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/5.5avtrs.gif" 
Büyük resim için, resim üzerine tıklayın.
Aşağıdaki devreler Audio video ve PLL Audio video modulator devresidir. Stereo için Audio kısmından çift kullanmalısınız. Radyolink ve TV verici istasyon Linklerinde Rahatça kullanabilirsiniz. Baskı devre orijinali İtalyan Amatör IW2BC'nindir. Orijinalinde, video sinyali düşük geldiğinde problem yaşanmaktadır. 
Ben video sinyali için preanfi devresi ilave ettim baskı devreyi yeniden düzenledim.
Ziraat Müh. Fazlı Çelen Düzce TA2VB-2004 

screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/vmodiw2bcsema.gif"screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/vmodiw2bcsema.gif" 
Büyük resim için, resim üzerine tıklayın.

screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/avmodta2vb.gif"screen.availWidth-50){w=screen.availWidth-50;s=1;};if(hscreen.availHeight-50){h=screen.availHeight-50;s=1;};o='toolbar=0,location=0,directories=0,status=0,menubar=0,resizable=1,scrollbars='+s+',width='+w+',height='+h;if(s){o+=',top=10,left=10'};wd=window.open('','',o);wd.document.write('');wd.document.close();wd.focus();return false;" href="avmodu/avmodta2vb.gif" 
Büyük resim için, resim üzerine tıklayın.
PLL Audio video Modulator Dizayn TA2VB Zir. Müh. Fazlı ÇELEN DUZCE