PIC
PROGRAMMER
Pic 16F 877 - Pic 16 F 84 - Pic 16 F 876
Pic 16 F 628 programlama cihazı

Yeni başlayanlar ve profesyoneller için ideal

Özellikleri :

** Dışarıdan besleme gerektirmez.
** Kolay ve hızlı program yapma imkanı
** Sorunsuz ve güvenli çalışma 
** Geliştirme imkanı 

Pic Programmer :

Devremiz direkt olarak seri porttan beslenmektedir. Dış beslemeden bağımsız olduğu için  olası kablo karışıklığının önüne geçilmiştir. 
Devremiz birden fazla yazılım desteğini de kabul etmekte olup bunlar ekteki CD içinde verilmektedir.  
Evde , laboratuvarlarda  ve her yerde rahatlıkla kullanılabilir. Arkadaşlarınızla beraber program geliştirebilir ve bilgilerinizi paylaşarak deneyimlerinizi ve bilgilerinizi arttırabilirsiniz.

GİRİŞ

Cihazımızın ve programınızın sorunsuz olarak çalışması  için devremizi kullanırken ve kullanmadan önce şu aşamalara dikkat etmeniz gerekmektedir :

1. Olası kısa devrelere karşı devremizin COM portu bağlantılarını bilgisayarınız kapalı iken yapınız.
2. Hangi porta bağladığınızdan mutlaka emin olun.
3. Entegrenizin yönüne azami dikkat edin. Entegrenin çentikli tarafını soketin çentikli tarafına takınız.
4. Programlama esnasında sadece 1 (bir) entegre takılı olmalıdır. Aksi taktirde bilgisayarınızdan fazla akım çekme ve buna benzer problemler oluşabilmektedir.
5. Programlayacağınız entegre kaç bacaklı ise uygun sokete takılmalıdır.

HEX DOSYALAR

Cd içinde hazır olarak derlenmiş HEX dosyalar bulunmaktadır.Bu programlar tampon ekrana çağırılarak kayıt (WRITE) komutu verilebilir.
CP ON : Bu komut kod koruma komutudur. Programda bu komut dışındaki komutların değiştirilmesi program akışının rahat çalışması açısından tavsiye edilmemektedir. 
CP ; kısaca Code Protect demektir. Bu komut verildiğinde mikroişlemcinizin üzerindeki programa bir şey eklenemez ve program okunamaz. Yaptığınız programın başkaları tarafından okunmasını ve kopyalanmasını istemediğiniz durumlarda bu komutu çalıştırınız.
Sadece Erase (Sil) komutu verildiğinde mikroişlemci üzerindeki program silinir. Fakat program okunamadığı için kopyalanamaz.

Unutulmaması gereken bir nokta da CP ON komutu kullanıldığında program dosyası doğru olarak kaydedilir fakat kullandığımız yazılım verileri otomatik olarak karşılaştıracağı ve okuyamayacağı için hata mesajı verir.Kullanıcı bunu yanlış olarak algılamamalıdır ve bunun CP ON komutundan dolayı olduğunu bilmelidir.

KURULUM VE DİĞER BİLGİLER

** Cihazın Bilgisayar bağlantısı

Cihazımız bilgisayar COM portuna direkt olarak bağlanılabildiği gibi yaygın bir kullanış olarak RS 232 port kablosu ile uzatma yapılarak kablonun bir ucu bilgisayarın portuna diğer ucu cihazınıza bağlanır.

** Donanım Ayarları

Ayarlar menüsünden Donanım alt menüsüne girerek yada F3 tuşuna basarak donanım ayarlarını yapabiliriz. Yapılması gereken ayarlar ise ;
1. Programlayıcı seçimi olarak JDM Programmer seçilmelidir.
2. Cihaz hangi porta bağlandıysa ( -ki genel kullanım COM1'dir) Portlar kısmından seçilmelidir.
3. Giriş/Çıkış gecikmesi yeni tip A serileri için 5 olmalıdır.Başka değerleri deneyerek bulabilirsiniz.
4. İletişim bölümü boş bırakılmalıdır.

Bütün bunları yaptıktan sonra yine Ayarlar menüsünden Seçenekler alt menüsü seçilir.Karşımıza çıkan ekrandan Karışık menu- sune girilir.Burada ise ;
1. İşlem önceliği Normal seçilir.
2. Yan taraftan ise JDM için Vcc Kontrol Etkin seçilmelidir.
3. Windows XP kullanıyorsanız program açılırken ;

Privileged İnstruction şeklinde hata mesjı görünür. Bunu engellemek için de yine buradan NT/XP Sürücüsü Etkin seçeneğini işaretlemeliyiz.

ÖNEMLİ NOT :

Laptop (diz üstü bilgisayar)larda programlama yapılamaz.Sebebi ise RS 232 seviyesinin düşük olmasıdır. Bu durum MTX türündeki arabirimlerde de geçerlidir.